**SECURITHERM tweegreeps douchepaneel**

Thermostatisch zelfsluitend en mechanisch tweegreeps bediening

Boven aansluiting, vaste kop en handdouche, rvs

Referentie: **792324**

 Beschrijving voor bestektekst

Thermostatisch tweegreeps douchepaneel:

Paneel in geborsteld rvs groot model voor opbouw muurbevestiging.

Bovenaansluiting met rechte stopkraantjes M1/2".

Thermostatische SECURITHERM douche mengkraan.

Regelbare temperatuur van koud water tot 38°C met begrenzing op 38°C,

en tweede begrenzing op 41°C.

Anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking

van het koud water.

Met anti "koude douche" functie: automatische sluiting bij onderbreking

van het warm water.

Verchroomde vandaalbestendige en vaste kalkwerende ROUND douchekop

met automatische debietregeling, met ingesteld debiet op 6 l/min bij 3 bar.

Handdouche met afneembare doucheslang d.m.v. snelkoppeling en met meegeleverde muurhouder.

Kraan met zelfsluiting na ~30 seconden, met soepele bediening voor bediening van de ROUND douchekop en niet-zelfsluitende kraan met 1/4 draai voor bediening van de handdouche.

Het is mogelijk een thermische spoeling uit te voeren.

Verborgen bevestigingen.

Filters en terugslagkleppen.

Douchepaneel geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.