**Basic hoeksteun 135°, wit, 400 x 400 mm**

Wit geëpoxeerd rvs, 3 bevestigingspunten

Ø 32

Referentie: **35082W**

Beschrijving voor bestektekst

Basic hoeksteun 135° Ø 32, voor mindervaliden.

Gebogen steungreep voor WC in geëpoxeerd wit rvs.

3 bevestigingspunten: de pols kan niet doorschuiven en de installatie wordt vereenvoudigd.

Verborgen bevestiging a.d.h.v. plaat met 3 bevestigingsgaten.

Afmetingen: 400 x 400 mm.

30 jaar garantie.

CE markering.