**Rechte Be-Line® greep in antraciet, Ø35, 300 mm**

Aluminium antraciet grijs geëpoxeerd

Ø 35 met ergonomische platte voorzijde

Referentie: **511903C**

Beschrijving voor bestektekst

Rechte Be-Line® steungreep Ø 35, voor personen met beperkte mobiliteit.

Wandgreep kan gebruikt worden als steun en greep in WC, douche of bad.

Aluminium buis, dikte 3 mm. Voeten in massief aluminium.

Rond profiel Ø 35 met ergonomische platte antiroterende voorzijde voor een optimale grip.

Antraciet grijs geëpoxeerde uitvoering wat visueel contrast met de muur mogelijk maakt.

Homogeen oppervlak vereenvoudigt onderhoud en hygiëne.

Afstand tussen greep en muur 38 mm: minimale plaats inname in de ruimte en verhindert eveneens dat de voorarm vast komt te zitten tussen muur en greep.

Verborgen bevestigingen.

Geleverd met rvs schroeven Ø 8 x 70 mm voor bevestiging in beton.

Asafstand 300 mm.

Getest op meer dan 200 kg. Maximale toelaatbare belasting: 135 kg.

30 jaar garantie op greep. CE markering.