**Rechte Be-Line® greep in antraciet, Ø35, 500 mm**

Aluminium antraciet grijs geëpoxeerd

Ø 35 met ergonomische platte voorzijde

Referentie: **511905C**

Beschrijving voor bestektekst

Rechte Be-Line® greep Ø 35, voor personen met beperkte mobiliteit.

Kan gebruikt worden als steun en greep in WC, douche of bad.

Aluminium buis, dikte 3 mm. Voeten in massief aluminium.

Rond profiel Ø 35 met ergonomische platte antiroterende voorzijde voor een optimale grip.

Antraciet grijs geëpoxeerde uitvoering wat visueel contrast met de muur mogelijk maakt.

Antibacteriële behandeling: optimale bescherming tegen bacteriegroei.

Homogeen oppervlak vereenvoudigt onderhoud en hygiëne.

Afstand tussen greep en muur 38 mm: minimale plaats inname in de ruimte en verhindert eveneens dat de voorarm vast komt te zitten tussen muur en greep.

Verborgen bevestigingen.

Geleverd met rvs schroeven Ø 8 x 70 mm voor bevestiging in beton.

Asafstand 500 mm.

Getest op meer dan 200 kg. Maximale toelaatbare belasting: 135 kg.

30 jaar garantie op greep. CE markering.