**Rechte Be-Line® greep in antraciet, Ø35, 900 mm**

Antraciet grijs geëpoxeerd aluminium

Ø 35 met ergonomische platte voorzijde

Referentie: **511909C**

Beschrijving voor bestektekst

Rechte Be-Line® steungreep Ø 35, voor personen met beperkte mobiliteit.

Kan gebruikt worden als steun, greep of optrekhulp in een toilet, douche of bad.

Aluminium buis, dikte: 3 mm. Muurbevestiging in massief aluminium.

Rond profiel Ø 35 met een platte antiroterende en ergonomische voorzijde voor een optimale grip.

Afwerking in antraciet grijs geëpoxeerd aluminium waardoor een visueel contrast met lichtgekleurde muren mogelijk is.

Antibacteriële behandeling: optimale bescherming tegen bacteriegroei.

Homogeen oppervlak voor vereenvoudigd onderhoud en hygiëne.

Greep op 38 mm afstand van de muur: minimale plaatsinname en verhindert het uitschuiven van de voorarm tussen de muur en de greep om het risico op breuken bij een val te voorkomen.

Verborgen bevestigingen.

Geleverd met rvs schroeven Ø 8 x 70 mm voor bevestiging in beton.

Asafstand 900 mm.

Getest op meer dan 200 kg. Maximale toelaatbare belasting: 135 kg.

30 jaar garantie op greep. CE markering.