**Opklapbaar Be-Line douchezitje met voet**

Afneembaar en opklapbaar douchezitje muurmodel

Mat wit geëpoxeerd aluminium

Referentie: **511930W**

Beschrijving voor bestektekst

Afneembaar en opklapbaar Be-Line® douchezitje.

Douchezitje geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

Design model met breed oppervlak.

Afneembaar: eenvoudig demonteerbaar met antidiefstal bevestigingssysteem. Beperkt het aantal zitjes in een instelling en biedt de mogelijkheid enkel een zitje te plaatsen wanneer nodig. Voorbeeld: hotel of ziekenhuis dat tijdelijk een persoon met beperkte mobiliteit herbergt.

Blijft in verticale stand staan. Afgeremde neerwaartse beweging.

Geschikt voor intensief gebruik in utiliteiten en zorginstellingen

Volle zitting vervaardigd uit polymeer met hoge weerstand.

Antislip oppervlak.

Goede bestendigheid tegen Betadine®.

Verstevigd met een centrale scharnierende vloersteun die zich automatisch opvouwt.

Afwerking in mat wit geëpoxeerd aluminium waardoor een visueel contrast met donker gekleurde muren mogelijk is.

5 verborgen bevestigingspunten.

Geleverd met rvs schroeven Ø 8 x 70 mm voor bevestiging in beton.

Afmetingen: 443 x 450 x 480 mm.

Plaats inname in opgeklapte toestand: 87 x 541 mm.

Getest op meer dan 200 kg. Maximale aanbevolen belasting: 135 kg.

Douchestoel wandmontage met 30 jaar garantie. CE markering.