**Dubbele toiletrolhouder**

Voor rol

Rvs 304 glanzend gepolijst

Referentie: **510082P**

Beschrijving voor bestektekst

Toiletrolhouder wandmodel.

Closetrolhouder voor 2 rollen.

Bacteriostatisch rvs 304 glanzend gepolijst.

Buis Ø 20, dikte 1 mm.

Verborgen bevestigingen.

30 jaar garantie.