**Dubbele toiletrolhouder**

Voor rol

Wit geëpoxeerd RVS 304

Referentie: **510082W**

 Beschrijving voor bestektekst

Toiletrolhouder wandmodel.

Closetrolhouder voor 2 rollen.

Buis Ø 20, dikte 1 mm.

Bacteriostatisch RVS 304, wit geëpoxeerd.

Verborgen bevestigingen.

30 jaar garantie.