**Quadra waskom opbouwmodel**

RVS 304 mat gepolijst - Opbouwmodel

Referentie: **120650**

Beschrijving voor bestektekst

Half-inbouw wastafel voor opbouw, 380 x 380 mm.

Geschikt voor het plaatsen van een verhoogd model of muurmodel kraan/mengkraan.

Binnendiameter van de wastafel: 310 mm.

Uitsnijding in het werkblad: 310 mm.

Bacteriostatisch RVS 304.

Mat gepolijste afwerking.

Dikte rvs: 1,2 mm.

Naadloos uit een stuk geperst, zonder lassen.

Afgeronde vorm.

Geleverd met afvoerplug 1"1/4.

Zonder overloop.

CE markering. Conform de norm EN 14688.

Gewicht: 3 kg.

30 jaar garantie.