**ALGUI waskom opbouwmodel**

RVS 304 dubbele afwerking - Opbouwmodel

Referentie: **120112**

Beschrijving voor bestektekst

Wastafel te plaatsen op blad, Ø 375 mm.

Geschikt voor het plaatsen van een verhoogd model of muurmodel kraan/mengkraan.

Binnendiameter van de wastafel: 310 mm.

Bacteriostatisch RVS 304.

Dikte rvs: 1,2 mm.

Dubbele afwerking: binnenkant van de kom glanzend gepolijst en buitenkant van de kom mat gepolijst.

Naadloos uit een stuk geperst, zonder lassen.

Afgeronde vorm.

Geleverd met afvoerplug 1"1/4.

Zonder overloop.

CE markering. Conform de norm EN 14688.

Gewicht: 3,8 kg.

30 jaar garantie.