**FRAJU PMR wastafel wandmodel**

RVS 304 mat gepolijst

Zonder kraangat

Referentie: **120440**

Beschrijving voor bestektekst

Wastafel te bevestigen aan de muur, 620 x 505 mm.

Aangepaste versie voor personen met beperkte mobiliteit.

Bacteriostatisch RVS 304.

Mat gepolijste afwerking.

Dikte rvs: 1,2 mm voor de waskom en 1,5 mm voor de rand.

Afgeronde vorm.

Zonder kraangat.

Geleverd met afvoerplug 1"1/4.

Zonder overloop.

Bevestigingen meegeleverd.

CE marketing. Conform de norm EN 14688.

Gewicht: 5 kg.

30 jaar garantie.