**Spatwand voor collectieve wastafel CANAL - L. 3.000 mm**

RVS 304 mat gepolijst

Referentie: **100310**

Beschrijving voor bestektekst

Spatwand voor collectieve wastafel CANAL.

Bacteriostatisch RVS 304.

Mat gepolijste afwerking.

Dikte rvs: 1,2 mm.

Lengte: 3.000 mm.

30 jaar garantie.