**BCN S hangtoilet**

RVS 304 dubbele afwerking

Referentie: **110112**

 Beschrijving voor bestektekst

Hangtoilet, 360 x 340 x 550 mm.

Kan geplaatst worden op elk standaard voorwandsysteem,

beschikbaar in de markt.

Elegant en strak design.

Bacteriostatisch RVS 304.

Bestaat met dubbele afwerking: binnenkant van de kom glanzend gepolijst

en buitenkant van de kom mat gepolijst.

Dikte rvs: 1,5 mm.

Geperste kom, zonder lasnaden, voor een eenvoudig onderhoud

en een betere hygiëne.

De binnenkant van de kom is gepolijst en de randen zijn afgerond

voor een gemakkelijke reiniging.

Met spoelrand.

Horizontale toevoer Ø 55 mm.

Horizontale afvoer Ø 100 mm.

Waterbesparing: efficiënte werking met 4 liter water of meer.

Voorzien van boorgaten voor het plaatsen van een toiletzitting.

Rvs afdekdopjes worden meegeleverd voor gebruik zonder zitting.

Snel en eenvoudig te plaatsen: monteren via de voorkant dankzij

de bevestigingsplaat in rvs.

Geleverd met bevestigingsplaat en 6 anti-diefstal schroeven TORX.

CE markering. Conform de norm EN 997 voor een spoeling van 4 liter.

Gewicht: 12 kg.

30 jaar garantie.