**DELTA wandurinoir**

RVS 304 mat gepolijst - Toevoer bovenaan en zichtbare afvoer

Referentie: **134710**

 Beschrijving voor bestektekst

Individueel wandurinoir zonder spoelrand.

Kan geplaatst worden op elk standaard voorwandsysteem,

beschikbaar in de markt.

Bacteriostatisch RVS 304. Mat gepolijste afwerking.

Dikte rvs: 1,2 mm.

Toevoer langs boven (opbouw).

Afvoer ingebouwd of zichtbaar. Verborgen sifon.

Snel en eenvoudig te plaatsen: monteren via de voorkant dankzij de bevestigingsplaat in rvs.

Geleverd met sifon 1" 1/2, bevestigingen en anti-diefstal schroeven TORX.

CE markering. Conform de norm EN 13407 voor een spoeling van 2 liter.

Gewicht: 7,5 kg.

30 jaar garantie.