**SXS mechanisch handwasbakje**

RVS 304 mat gepolijst - Kniebediening - Zonder spatwand

Zonder kraan

Referentie: **181310**

Beschrijving voor bestektekst

Handwasbakje, te bevestigen aan de muur.

Bacteriostatisch RVS 304.

Dikte RVS: 0,8 mm.

Afgeronde vorm.

Zonder spatwand.

Model zonder kraan.

Beschikbaar als compleet model met kraan en voormenger (ref. 182310).

Afvoerplug met platte rooster, zonder schroef: gemakkelijk te reinigen en vandaalbestendig.

Zonder overloop.

Bevestigingen meegeleverd.

CE markering. Conform de norm EN 14688.

Gewicht: 4,3 kg.

30 jaar garantie.