**SXS elektronisch handwasbakje**

RVS 304 mat gepolijst - Elektronische bediening - Zonder spatwand

Met kraan en zeepverdeler

Referentie: **184310**

 Beschrijving voor bestektekst

Handwasbakje met elektronische bediening, te bevestigen aan de muur.

Bacteriostatisch RVS 304.

Dikte rvs: 1,2 mm.

Afgeronde vorm.

Zonder spatwand.

Geleverd met een elektronische mengkraan met geïntegreerde batterijen en elektroventiel en een verdeler voor vloeibare zeep of hydro-alcoholische gel in verchroomd messing.

Afvoer 1"1/4 inbegrepen. Zonder overloop.

Waterbesparend: debiet ingesteld op 3 l/min.

Maximale hygiëne: geen enkel manueel contact met de kraan, antistagnatie elektroventiel, antibacteriële periodieke spoeling.

Bevestigingen meegeleverd.

CE markering. Conform de norm EN 14688.

Gewicht: 4,1 kg.

30 jaar garantie.