**SECURITHERM douchepaneel**

Thermostatisch elektronisch op batterij, comfort 10 l/min

Bovenaansluiting, vaste douchekop, RVS, zeepschaal

Referentie: **792404CF**

Beschrijving voor bestektekst

Elektronisch en thermostatisch douchepaneel:

Rvs paneel groot model voor opbouw muurbevestiging.

Bovenaansluiting met rechte stopkraantjes M1/2".

Thermostatische SECURITHERM douche mengkraan.

Regelbare temperatuur van koud water tot 38°C, met begrenzing op 38°C

en tweede begrenzing op 41°C.

Anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking

van het koud of warm water.

Het is mogelijk een thermische spoeling uit te voeren.

Stroomtoevoer via 223 Lithium 6 V batterij.

Met infrarood aanwezigheidsdetectie, treedt in werking door detectie

van de hand op 4 cm.

Gevraagde of automatische sluiting na 60 sec.

Periodieke spoeling (~60 sec elke 24 h na laatste gebruik).

Debiet 10 l/min bij 3 bar.

Verchroomde, vandaalbestendige en kalkwerende ROUND douchekop

met automatische debietregeling.

Met geïntegreerde zeepschaal.

Verborgen bevestigingen.

Filters en terugslagkleppen.

Elektronische douchepaneel geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.