**SECURITHERM douchepaneel**

Thermostatisch zelfsluitend, comfort 10 l/min

Boven aansluiting, vaste kop, RVS, zeepschaal

Referentie: **792304CF**

Beschrijving voor bestektekst

Thermostatisch zelfsluitend douchepaneel:

Paneel in geborsteld rvs, groot model voor opbouw muurbevestiging.

Bovenaansluiting met rechte stopkraantjes M 1/2".

Thermostatische SECURITHERM douchemengkraan.

Regelbare temperatuur van koud water tot 38°C met eerste begrenzing op 38°C, en tweede begrenzing op 41°C.

Antiverbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking van het koud of warm water.

Het is mogelijk een thermische spoeling uit te voeren.

Soepele bediening.

Zelfsluiting na ~ 30 sec.

Debiet 10 l/min bij 3 bar.

Verchroomde, vandaalbestendige en kalkwerende hoofddouche ROUND met automatische debietregeling.

Met geïntegreerde zeepschaal.

Verborgen bevestigingen.

Filters en terugslagkleppen.

Douchepaneel geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.