**SECURITHERM douchepaneel**

Thermostatisch tweegreeps bediening, comfort 10 l/min

Boven aansluiting, vaste kop en handdouche, RVS

Referentie: **792344CF**

 Beschrijving voor bestektekst

Thermostatisch tweegreeps douchepaneel:

Paneel in mat gepolijst rvs groot model voor opbouw muurbevestiging.

Bovenaansluiting met rechte stopkraantjes M 1/2".

Thermostatische SECURITHERM mengkraan.

Regelbare temperatuur van koud water tot 38°C met eerste begrenzing op 38°C, en tweede begrenzing op 41°C.

Antiverbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking van het koud of warm water.

Verchroomde, vandaalbestendige en vaste kalkwerende hoofddouche ROUND met automatische debietregeling, met ingesteld debiet op 10 l/min bij 3 bar.

Handdouche met afneembare doucheslang d.m.v. snelkoppeling en met meegeleverde muurhouder.

2 niet zelfsluitende kranen voor bediening van de ROUND douchekop en handdouche.

Het is mogelijk een thermische spoeling uit te voeren.

Verborgen bevestigingen.

Filters en terugslagkleppen.

Douchepaneel geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.