**SECURITHERM douchepaneel**

Thermostatisch tweegreeps bediening, comfort 10 l/min

Achter aansluiting, vaste kop en handdouche, RVS

Referentie: **792354CF**

Beschrijving voor bestektekst

Thermostatisch tweegreeps douchepaneel:

Paneel in geborsteld rvs groot model voor opbouw muurbevestiging.

Verborgen aansluiting met flexibels M 1/2".

Thermostatische SECURITHERM mengkraan.

Regelbare temperatuur van koud water tot 38°C met eerste begrenzing op 38°C, en tweede begrenzing op 41°C.

Antiverbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking van het koud of warm water.

Verchroomde, vandaalbestendige en vaste kalkwerende hoofddouche ROUND met automatische debietregeling, met ingesteld debiet op 10 l/min bij 3 bar.

Handdouche met afneembare doucheslang d.m.v. snelkoppeling en met meegeleverde muurhouder.

2 niet zelfsluitende kranen voor bediening van de ROUND douchekop en handdouche.

Het is mogelijk een thermische spoeling uit te voeren.

Stopkraantjes.

Verborgen bevestigingen.

Filters en terugslagkleppen.

30 jaar garantie.