**SECURITHERM thermostatische mengkraan**

Mengkraan te combineren met uittrekbare sproeier

Hygiënische hendel L.100

Referentie: **H9642BEL**

 Beschrijving voor bestektekst

SECURITHERM thermostatische sequentiële mengkraan te combineren met zuil met uittrekbare sproeier.

Anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking koud of warm water.

Securitouch thermische anti-verbrandingsisolatie.

Sequentieel: openen en sluiten op koud water.

Sequentieel thermostatisch kalkwerend binnenwerk voor debiet en temperatuurregeling met eenzelfde laterale handeling.

Regelbare temperatuur: van koud water tot 40°C met temperatuurbegrenzing ingesteld op 40°C.

Lichaam met gladde binnenkant.

 Bediening zonder manueel contact met hygiënische hendel L.100.

Uitgang gemengd water in messing L.160.

PEX flexibels F3/8" met filters en terugslagklep op de koud watertoevoer.

Verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes.

30 jaar garantie.