**SECURITHERM aluminium douchepaneel met sequentiële mengkraan**

Thermostatisch ééngreeps

Verborgen aansluiting, handdouche, aluminium

Referentie: **H9635BEL**

 Beschrijving voor bestektekst

SECURITHERM geanodiseerd aluminium douchepaneel voor installatie in opbouw.

Thermostatische sequentiële SECURITHERM mengkraan (niet zelfsluitend).

Regelbare temperatuur van koud water tot 39°C.

Temperatuurbegrenzing ingesteld op 39°C, regelbaar.

Anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking koud of warm water.

Het is mogelijk een thermische spoeling uit te voeren.

Debiet 9 l/min bij 3 bar.

Verstelbare handdouche op verchroomde houder met afneembare doucheslang d.m.v. snelkoppeling.

Hygiënische hendel L.100.

Verborgen aansluiting met flexibels M1/2".

Verborgen bevestigingen.

Filters en terugslagkleppen.

Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.