**TEMPOMIX 3 zelfsluitende mengkraan**

Soepele bediening, voor wand, L.110

Eéngreepsbediening

Referentie: **794150**

Beschrijving voor bestektekst

Zelfsluitende ééngreepsmengkraan voor wastafel muurmodel:

Soepele bediening.

Temperatuurregeling en bediening op de drukknop.

Zelfsluiting na ~7 seconden.

Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min.

Vandaalbestendige kalkwerende straalbreker.

Lichaam in massief messing verchroomd L.110 mm.

Te bevestigen op de muur, met aansluiting door de muur.

PEX flexibels F3/8” met filters en terugslagkleppen.

Regelbare temperatuurbegrenzing.

Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.