**SECURITHERM douchepaneel**

Thermostatisch tweegreeps bediening

Boven aansluiting, vaste kop en handdouche, alu

Referentie: **792340**

 Beschrijving voor bestektekst

Thermostatisch tweegreeps douchepaneel:

Geanodiseerd aluminium paneel voor opbouw muurbevestiging.

Bovenaansluiting met rechte stopkraantjes M1/2”.

Thermostatische SECURITHERM mengkraan.

Regelbare temperatuur van koud water tot 38°C met eerste begrenzing op 38°C,

en tweede begrenzing op 41°C.

Anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking

van het koud water.

Met anti "koude douche" functie: automatische sluiting bij onderbreking

van het warm water.

Thermische spoeling is mogelijk.

Soepele bediening

Verchroomde, vandaalbestendige en kalkwerende ROUND douchekop

met automatische debietregeling met ingesteld debiet op 6 l/min bij 3 bar.

Handdouche met afneembare doucheslang d.m.v. snelkoppeling.

Kraan met zelfsluiting na ~30 seconden, met soepele bediening,

voor bediening van de ROUND douchekop.

Niet-zelfsluitende kraan 1/4 draai voor bediening van de handdouche (meegeleverde muurhouder).

Het is mogelijk een thermische spoeling uit te voeren.

Verborgen bevestigingen.

Filters en terugslagkleppen.

Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.