**SECURITHERM douchepaneel**

Thermostatisch tweegreeps bediening

Achteraansluiting, vaste kop en handdouche, alu

Referentie: **792350**

Beschrijving voor bestektekst

Thermostatisch tweegreeps douchepaneel:

Geanodiseerd aluminium paneel voor installatie in opbouw.

Verborgen aansluiting met flexibels M1/2”.

SECURITHERM thermostatische douchemengkraan.

Regelbare temperatuur van koud water tot 38°C,

met begrenzing op 38°C en tweede begrenzing op 41°C.

Anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking

van het koud water.

Anti "koude douche" functie: automatische sluiting bij onderbreking

van het warm water.

Het is mogelijk een thermische spoeling uit te voeren.

Soepele bediening.

Verchroomde, vandaalbestendige en kalkwerende ROUND douchekop

met automatische debietregeling, met ingesteld debiet op 6 l/min bij 3 bar.

Handdouche met afneembare doucheslang d.m.v. snelkoppeling,

met meegeleverde muurhouder.

Kraan met zelfsluiting na ~30 seconden, met soepele bediening

voor bediening van de ROUND douchekop.

Niet-zelfsluitende kraan 1/4 draai voor bediening van de handdouche.

Verborgen bevestigingen.

Filters en terugslagkleppen.

Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.