**SECURITHERM EP douchemengkraan met drukcompensatie**

Eéngreepsmengkraan met open greep, muurmodel

Met standaard S-koppelingen

Referentie: **2239EPS**

Beschrijving voor bestektekst

Mechanische ééngreepsmengkraan voor douche, muurmodel.

Keramisch binnenwerk Ø 40 met drukcompensatie en met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing.

Anti-verbrandingsveiligheid: beperkt debiet WW bij onderbreking KW (en omgekeerd).

Constante temperatuur, ongeacht druk- en debietschommelingen in het net.

Debiet ingesteld op 9 l/min.

Lichaam in messing verchroomd en bediening met open greep.

Uitgang douche M1/2" met geïntegreerde terugslagklep.

Mengkraan met standaard S-koppelingen M1/2" M3/4".

Met filters en terugslagkleppen.

SECURITHERM mechanische mengkraan met drukcompensatie, uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.

Douchemengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.

Mengkraan met 30 jaar garantie.