**Doucheset met leegloop en mechanische EP mengkraan**

Doucheset met leegloop en mechanische EP mengkraan

Met STOP/CHECK S-koppelingen

Referentie: **2239EPHYG**

Beschrijving voor bestektekst

Doucheset met mechanische ééngreepsmengkraan.

SECURITHERM douchecombinatie met automatische leegloop.

• Mengkraan met keramisch binnenwerk Ø 40 met drukcompensatie (EP) en vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing.

Totale anti-verbrandingsveiligheid: beperkt debiet WW bij onderbreking KW (en omgekeerd).

Constante temperatuur, ongeacht druk- en debietschommelingen.

Debiet ingesteld op 9 l/min.

Lichaam in messing verchroomd en bediening met open greep.

Uitgang douche M1/2" met geïntegreerde terugslagklep.

Mengkraan met 2 STOP/CHECK S-koppelingen M1/2" M3/4", aangepast aan de noden van ziekenhuizen.

Filters en terugslagkleppen.

• Verchroomde handdouche (ref. 811) met doucheslang (ref. 834T3) en draaibare verchroomde muurhouder (ref. 845).

• Antistagnatie koppeling FM1/2" voor automatische leegloop van de handdouche en de doucheslang (ref. 880).

Doucheset uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.

Geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.