**Aansluitset voor mindervaliden toilet**

Voor TEMPOFIX 3 voorwandsysteem

Referentie: **578PMR**

 Beschrijving voor bestektekst

Verlengde toevoerpijp Ø 32, L. 580 mm.

Dichtingsring Ø 55.

30 jaar garantie.