**TEMPOMIX 3 zelfsluitende wastafelmengkraan**

Soepele bediening, stopkranen

Eengreeps, installatie in technische ruimte, L.190

Referentie: **794165**

 Beschrijving voor bestektekst

Zelfsluitende ééngreepsmengkraan voor wastafel wandmodel:

Soepele bediening.

Temperatuurregeling en bediening op de drukknop.

Zelfsluiting na ~7 seconden.

Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min.

Vandaalbestendige kalkwerende straalbreker.

Lichaam in massief messing verchroomd L.190 mm.

Wandmodel voor installatie in technische ruimte.

PEX flexibels F3/8" met stopkranen, filters en terugslagkleppen.

Regelbare temperatuurbegrenzing.

Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.