**Elektronische verdeler voor vloeibare zeep, muurmodel 1 liter**

Verdeler voor vloeibare zeep of hydroalcoholische gel

Op batterijen, glanzend gepolijst rvs 304

Referentie: **512066P**

Beschrijving voor bestektekst

Elektronische zeepverdeler, muurmodel.

Verdeler voor vloeibare zeep of hydroalcoholische gel.

Vandaalbestendig model met slot en standaard DELABIE sleutel.

Geen manueel contact nodig: automatische detectie van de handen d.m.v. infrarood oog (detectieafstand is regelbaar).

Afdekplaat in bacteriostatisch rvs 304.

Uit één stuk gevormde afdekplaat, voor een gemakkelijk onderhoud en een betere hygiëne.

Besparende doseerpomp: dosis van 0,8 ml (regelbaar tot 7 doses per detectie).

Werking mogelijk in anti-verstopping modus.

Automatische zeepverdeler: stroomtoevoer via 6 meegeleverde batterijen AA -1,5 V (DC9V) geïntegreerd in het lichaam van de zeepverdeler.

Verklikkerlichtje geeft zwakke batterij aan.

Reservoir met brede opening: gemakkelijk te vullen d.m.v. grote bidons.

Venster voor niveaucontrole.

Uitvoering in glanzend gepolijst rvs 304.

Dikte rvs: 1 mm.

Inhoud: 1 liter.

Afmetingen: 90 x 105 x 256 mm.

Voor vloeibare plantaardige zeep met maximale viscositeit: 3 000 mPa.s.

Compatibel met hydro-alcoholische gel.

CE markering.

Automatische zeepdispenser met 30 jaar garantie.