**FINO WF waterloos wandurinoir**

RVS 304 mat gepolijst

Referentie: **135010**

Beschrijving voor bestektekst

Individueel waterloos wandurinoir.

Kan geplaatst worden op elk standaard voorwandsysteem,

beschikbaar in de markt.

Bacteriostatisch RVS 304. Mat gepolijste afwerking.

Dikte rvs: 1,2 mm.

Horizontale afvoer.

Snel en eenvoudig te plaatsen: monteren via de voorkant dankzij de bevestigingsplaat in rvs.

Leegloop 1"1/2.

Geleverd met antigeur membraan in silicone.

Bevestigingen meegeleverd.

Gewicht : 3,5 kg.

30 jaar garantie.