**Doucheset met mechanische EP mengkraan**

Doucheset met mengkraan met drukcompensatie

Met standaard S-koppelingen

Referentie: **2539EPSKIT**

 Beschrijving voor bestektekst

Doucheset met mechanische ééngreepsmengkraan.

Douchecombinatie met muurmengkraan met drukcompensatie.

Keramisch binnenwerk Ø 40 met drukcompensatie (EP) en vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing.

Totale anti-verbrandingsveiligheid: beperkt debiet WW bij onderbreking KW (en omgekeerd).

Constante temperatuur, ongeacht druk- en debietschommelingen.

Debiet ingesteld op 9 l/min.

Lichaam in messing verchroomd en bediening met open greep.

Uitgang douche M1/2" met geïntegreerde terugslagklep.

Mengkraan met 2 standaard S-koppelingen M1/2" M3/4".

Filters en terugslagkleppen.

• Handdouche met glijstuk (ref. 813) op verchroomde stang (ref. 821) met zeepschaal en doucheslang (ref. 834T1).

• Opvangkraag voor handdouche (ref. 830).

Doucheset uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.

Geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.