**Automatische haspel**

Met flexibel L. 15 m en sproeier

Referentie: **5676T2**

 Beschrijving voor bestektekst

Automatische haspel uitgerust met een schokwerende sproeier en met flexibel L. 15 m met geleidingswiel.

Maximum gebruikstemperatuur: 50°C.

Debiet 23 l/min bij 3 bar.

Maximum druk 20 bar, 12 bar met sproeier.

Haspel met trommel Ø 425 mm in ABS.

Muursteun in rvs 304.

Te vervolledigen met haakse stopkraan met geïntegreerde luchtsnuiver, om het opzuigen van afvalwater in het waternet te voorkomen.

Haspel in rvs met 30 jaar garantie.