**Mechanische mengkraan voor wastafel**

Muurmengkraan met draaibare uitloop L.200, hygiënische hendel L.150

Met STOP/CHECK S-koppelingen

Referentie: **2445L**

 Beschrijving voor bestektekst

Mechanische muurmengkraan voor wastafel.

Platte draaibare onderuitloop L.200 met hygiënische straalbreker geschikt voor het plaatsen van een BIOFIL filter.

Securitouch thermische antiverbrandingsisolatie.

Keramisch binnenwerk Ø 40 met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing.

Lichaam en uitloop met gladde binnenkant en beperkte waterinhoud (beperkt bacteriehaarden).

Debiet ingesteld op 5 l/min.

Lichaam in messing verchroomd.

Bediening met hygiënische hendel L.150.

Geleverd met STOP/CHECK S-koppelingen M1/2" M3/4" perfect aangepast aan de noden van ziekenhuizen.

Conform de vereisten van de NF M (Medische omgeving).

Mengkraan geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.