**Mechanische mengkraan voor wastafel**

Muurmengkraan met draaibare uitloop L.200, open greep

Met standaard S-koppelingen

Referentie: **2445S**

 Beschrijving voor bestektekst

Mechanische muurmengkraan voor wastafel.

Mechanische mengkraan met platte draaibare onderuitloop L.200 mm met hygiënische straalbreker geschikt voor het plaatsen van een BIOFIL filter.

Uitloop geschikt voor het plaatsen van een BIOFIL filter.

Mengkraan met Securitouch thermische antiverbrandingsisolatie.

Mechanische mengkraan met keramisch binnenwerk Ø 40.

Met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing.

Lichaam en uitloop met gladde binnenkant en beperkte waterinhoud.

Debiet ingesteld op 5 l/min.

Lichaam in messing verchroomd.

Bediening met open greep.

Mengkraan met asafstand 150 mm geleverd met standaard S-koppelingen M1/2" M3/4".

Aanbevolen installatiehoogte: 110-200 mm boven de wastafel.

Mechanische mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.

Mengkraan geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

Mechanische mengkraan conform de vereisten van de NF M (Medische omgeving).

Muurmengkraan met 30 jaar garantie.