**MINI BAILA wastafel muurmodel**

RVS 304 mat gepolijst

Zonder kraangat

Referentie: **120180**

 Beschrijving voor bestektekst

Wastafel te bevestigen aan de muur.

Binnendiameter van de wastafel: 310 mm.

Een decoratief element.

Bacteriostatisch RVS 304.

Dikte rvs: 1 mm.

Mat gepolijste afwerking.

Afgeronde vorm.

Zonder kraangat.

Geleverd met afvoerplug 1"1/4. Zonder overloop.

Bevestigingen meegeleverd.

CE markering. Conform de norm EN 14688.

Gewicht: 4,1 kg.

30 jaar garantie.