**LP collectief urinoir**

RVS 304 mat gepolijst - L. 1.200 mm - Staand model

Referentie: **130310**

 Beschrijving voor bestektekst

Staand urinoir, 1.200 x 1.020 x 300 mm.

Bacteriostatisch RVS 304.

Mat gepolijste afwerking.

Dikte rvs: 1,2 mm.

Toevoer langs achter.

Geleverd 2 rvs sproeistukken en 2 flexibels.

Waterbesparing: optimale spoeling met een debiet van 0,1 l/secper post,

of 0,3 liter per gebruik.

Afloop in het midden.

Leegloop 1"1/2. Geleverd met afvoerplug met geïntegreerde sifon (ref. 785000).

Eenvoudig te plaatsen en onderhouden a.d.h.v. inspectieluiken met TORX anti-diefstal schroeven.

Gewicht: 24,2 kg.

Het is mogelijk één of meerdere schaamschotten in bacteriostatisch RVS 304 te plaatsen. Te bevestigen rechtstreeks op het urinoir op de gewenste plaats.

30 jaar garantie.