**BOB HD handwasbakje**

RVS 304 mat gepolijst - Muurmodel met verborgen afvoer

Zonder kraangat

Referentie: **164130**

Beschrijving voor bestektekst

Handwasbakje te bevestigen aan de muur.

Binnendiameter van het handwasbakje: 310 mm.

Bacteriostatisch RVS 304.

Dikte rvs: 1,2 mm.

Afgeronde vorm.

Vandaalbestendig: handwasbakje met gesloten onderkant, verborgen sifon, verstevigde bevestigingsplaat.

Snel en eenvoudig te plaatsen: monteren via de voorkant dankzij de bevestigingsplaat in rvs.

Geleverd met afvoerplug 1"1/2 en sifon.

Zonder overloop.

Bevestigingen meegeleverd.

CE markering. Conform de norm EN 14688.

Gewicht: 5,5 kg.

30 jaar garantie.