**TEK wastafel**

RVS 304 mat gepolijst - Muurmodel met verborgen afvoer

Met geïntegreerde elektronische kraan

Referentie: **161440**

 Beschrijving voor bestektekst

Wastafel te bevestigen aan de muur.

Bacteriostatisch RVS 304.

Dikte RVS: 1,2 mm.

Afgeronde vorm.

Vandaalbestendig: wastafel met gesloten onderkant, verborgen sifon.

Geleverd met een elektronische kraan: debiet ingesteld op 3 l/min, infrarood aanwezigheidsdetectie, configureerbare periodieke spoeling, stroomtoevoer via netspanning 230/12 V.

Afvoer met platte geperforeerde rooster, zonder schroef: gemakkelijk te reinigen en vandaalbestendig.

Zonder overloop.

Geleverd met sifon.

Bevestigingen meegeleverd.

CE markering. Conform de norm EN 14688.

Gewicht: 8,6 kg.

30 jaar garantie.