**Wandurinoir DELTA HD**

RVS 304 mat gepolijst - Watertoevoer aan de achterkant

Referentie: **164770**

 Beschrijving voor bestektekst

Individueel wandurinoir zonder spoelrand.

Kan geplaatst worden op elk standaard voorwandsysteem beschikbaar in de markt.

Bacteriostatisch RVS 304. Dikte RVS: 1,2 mm.

Toevoer langs achter (inbouw).

Vandaalbestendig: ingebouwde afvoer, verborgen sifon, verstevigde bevestigingsplaat.

Snel en eenvoudig te plaatsen: monteren via de voorkant dankzijde bevestigingsplaat in rvs.

Geleverd met sifon 1"1/2, bevestigingen en anti-diefstal schroeven TORX.

CE markering. Conform de norm EN 13407 voor een spoeling van 2 L.

Gewicht: 7,5 kg.

30 jaar garantie.