**TEMPOSOFT 2 urinoirspoeler**

Zelfsluiting na ~7 seconden

Opbouw, haaks, soepele bediening

Referentie: **778807**

Beschrijving voor bestektekst

Zelfsluitende urinoirkraan voor opbouw:

Voor standaard of zelfsifonerend urinoir.

Installatie in opbouw.

Soepele bediening.

Zelfsluiting na ~7 seconden.

Debiet ingesteld op 0,15 l/sec bij 3 bar, aanpasbaar.

Lichaam in massief messing verchroomd M1/2".

Haaks voor ingebouwde aansluiting.

Compatibel met regenwater.

Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.