**PREMIX NANO thermostatische mengautomaat**

Voor gemengd water van 34 tot 60°C

Verchroomd lichaam, F3/8"- M3/8" met aansluitset

Referentie: **732230**

Beschrijving voor bestektekst

Thermostatische mengautomaat voor gemengd water van 34 tot 60° C:

Om 1 of 2 kranen of 1 douche aan te sluiten.

Anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking

van het warm of koud water.

Temperatuur vooraf ingesteld op 38°C,

aanpasbaar door de installateur tussen 34° en 60°C.

Filters en terugslagkleppen.

Aanbevolen debietbereik: 3 tot 12 l/min.

Thermische spoeling is mogelijk.

Lichaam in messing verchroomd, toevoer warm water F3/8",

toevoer koud water M3/8", uitgang gemengd water M3/8".

Geleverd met aansluitset 3/8".

30 jaar garantie.