**Be-Line® toiletborstelhouder muurmodel**

Muurbevestiging met antidiefstal systeem

Mat wit geëpoxeerd RVS 304

Referentie: **4048MW**

Beschrijving voor bestektekst

Be-Line® closetborstelgarnituur muurmodel met closetborstel.

Verstevigd model toiletborstelhouder met toiletborstel: met antidiefstal bevestigingssysteem.

Bacteriostatisch RVS 304, mat wit geëpoxeerd.

Gemakkelijk te reinigen: kunststof houder langs boven afneembaar.

Kunststof houder met reservoir: zo wordt vermeden dat de borstel in afvalwater blijft staan en worden spatten bij een volgend gebruik vermeden.

Dikte rvs: behuizing 1 mm.

Afmetingen: Ø 90 x 330 mm.

30 jaar garantie.