**Be-Line® toiletborstelhouder met deksel, muurmodel**

Muurbevestiging met antidiefstal systeem

Antraciet grijs geëpoxeerd RVS 304

Referentie: **4051C**

 Beschrijving voor bestektekst

Be-Line® closetborstelgarnituur muurmodel met closetborstel en deksel.

Verstevigd model toiletborstelhouder met toiletborstel: met antidiefstal bevestigingssysteem.

Bacteriostatisch RVS 304, antraciet grijs geëpoxeerd.

Gemakkelijk te reinigen: kunststof houder langs boven afneembaar.

Kunststof houder met reservoir: zo wordt vermeden dat de borstel in afvalwater blijft staan en worden spatten bij een volgend gebruik vermeden.

De borstel en het deksel vallen automatisch op de juiste plaats in de houder door het zelf-centrerend systeem.

Dikte rvs: behuizing 1 mm.

Afmetingen: Ø 90 x 410 mm.

30 jaar garantie.