**Hygiënische BIOSAFE uitgang M24/101**

50 stuks

Referentie: **923024.50P**

 Beschrijving voor bestektekst

Hygiënische BIOSAFE uitgang M24/100, voor wastafelkranen.

Zonder rooster of wand in contact met water.

Debiet 5 l/min.

Geen stagnatie van water mogelijk in de interne delen, waardoor de bacteriegroei wordt verhinderd.

Geheel in Hostaform® (kalkwerend materiaal).

Messing verchroomde ring.

Geleverd per 50 stuks.

Deze BIOSAFE uitgang kan enkel geplaatst worden op kranen met een beperkt debiet om een mooie straal zonder spatten te garanderen.