**TEMPOMATIC 4 urinoirkraan**

Elektronisch met geïntegreerde batterijen

In lijn, elektronische module geïntegreerd

Referentie: **479410**

 Beschrijving voor bestektekst

Elektronische urinoirspoeler met geïntegreerde batterijen voor opbouw:

Stroomtoevoer via 123 Lithium 6 V batterij geïntegreerd.

Installatie in opbouw.

Antistagnatie elektroventiel en elektronische module

geïntegreerd in het kraanlichaam.

Schokbestendige aanwezigheidsdetectie met infrarood technologie.

Activatie na 10 seconden aanwezigheid.

3 programma's (spoelvolume regelbaar afhankelijk van het type urinoir).

Massamodus (exclusiviteit DELABIE):

- korte spoeling na elke gebruiker,

- volledige spoeling aan het einde van een piekperiode.

Hygiënische periodieke spoeling elke 24 h na het laatste gebruik:

voorkomt leegstand van de hevel.

Compatibel met regenwater.

Debiet 0,15 l/sec bij 3 bar, aanpasbaar.

Stopkraan en debietregeling geïntegreerd.

Monoblok lichaam in verchroomd metaal.

Aansluiting M1/2".

Recht model voor toevoer in lijn, uitgang M1/2", afstand tot de muur 35 mm.

Aangepast voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.

Ideaal voor renovatie:

Kan gemakkelijk geïnstalleerd worden in plaats van een zelfsluitende kraan.