**TEMPOMATIC 4 urinoirkraan**

Elektronische kraan met geïntegreerde batterijen

Haaks, spoelpijp, dichting, Voor standaard urinoir

Referentie: **479412**

 Beschrijving voor bestektekst

Elektronische urinoirspoeler met geïntegreerde batterijen, voor opbouw:

Stroomtoevoer via geïntegreerde CR123 6V Lithium batterijen.

Installatie in opbouw.

Antistagnatie elektroventiel en elektronische module geïntegreerd in het kraanlichaam.

Schokbestendige aanwezigheidsdetectie met infrarood technologie.

Activatie na 10 seconden aanwezigheid.

3 programma's (spoelvolume regelbaar afhankelijk van het type urinoir).

Massamodus (exclusiviteit DELABIE):

- korte spoeling na elke gebruiker,

- volledige spoeling aan het einde van een piekperiode.

Hygiënische periodieke spoeling, elke 24 uur na het laatste gebruik: voorkomt leegstand van de hevel.

Compatibel met regenwater.

Debiet 0,15 l/sec bij 3 bar, aanpasbaar.

Stopkraan en debietregeling geïntegreerd.

Monoblok lichaam in verchroomd metaal.

Aansluiting M1/2".

Haaks voor ingebouwde aansluiting in de muur met spoelpijp en dichting Ø 35.

Voor standaard urinoir: afstand tot muur 50 mm.

Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.

Ideaal voor renovatie:

Kan gemakkelijk geïnstalleerd worden in plaats van een zelfsluitende kraan.