**SECURITHERM EP wastafelmengkraan met drukcompensatie**

Eéngats eengreepsmengkraan met binnenwerk met drukcompensatie

Mechanische mengkraan met vaste uitloop H.205

Referentie: **2565T5EP**

Beschrijving voor bestektekst

SECURITHERM wastafelmengkraan met drukcompensatie, op blad.

Eéngats ééngreepsmengkraan met vaste uitloop H.205 mm L.170 mm.

Hoge mengkraan met BIOSAFE hygiënische kraanuitgang, geschikt voor het plaatsen van een BIOFIL filter.

Totale anti-verbrandingsveiligheid: beperkt debiet WW bij onderbreking KW (en omgekeerd).

Constante temperatuur, ongeacht druk- en debietschommelingen in het net.

Keramisch binnenwerk Ø 35 met drukcompensatie.

Met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing.

Lichaam en uitloop met gladde binnenkant (beperkt bacterievorming).

Een thermische spoeling is eenvoudig uit te voeren zonder demonteren van de greep en zonder afsluiten van de koud watertoevoer.

Debiet ingesteld op 5 l/min.

Lichaam en voet in verchroomde messing.

Bediening zonder manueel contact, met hygiënische hendel L.185 mm.

PEX flexibels F3/8" met filters en terugslagkleppen.

Verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes.

Mecanische mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.

Eéngatsmengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.

Mengkraan met 30 jaar garantie.