**Mechanische wastafelmengkraan**

Hoge ééngats ééngreepsmengkraan met keramisch binnenwerk

Mengkraan met vaste uitloop H.205 L.170, BELGAQUA

Referentie: **2565T5BEL**

Beschrijving voor bestektekst

Hoge SECURITHERM wastafelmengkraan op blad.

Eéngats ééngreepsmengkraan met vaste uitloop H.205 L.170.

Hoge mengkraan met BIOSAFE hygiënische kraanuitgang, geschikt voor het plaatsen van een BIOFIL filter.

Klassiek keramisch binnenwerk Ø 35 met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing.

Lichaam en uitloop met gladde binnenkant (beperkt bacterievorming).

Een thermische spoeling is eenvoudig uit te voeren zonder demonteren van de greep en zonder afsluiten van de koud watertoevoer.

Debiet ingesteld op 5 l/min.

Lichaam en voet in messing verchroomd.

Bediening zonder manueel contact, met hygiënische hendel L.185 mm.

PEX flexibels F3/8" met filter en terugslagklep op koud watertoevoer.

Verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes.

Mechanische mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.

Eéngatssmengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.

Mengkraan met 30 jaar garantie.