**TEMPOMATIC urinoirkraan**

Elektronische kraan op batterijen

Technische wand van 155 mm

Referentie: **428156**

 Beschrijving voor bestektekst

Elektronische urinoirkraan met technische ruimte:

Stroomtoevoer via CR123 Lithium 6 V batterijen, elektronische sturing met elektroventiel, filter en stopkraan M1/2".

Installatie in technische ruimte, met wand ≤ 155 mm.

Schokbestendige aanwezigheidsdetectie met infrarood technologie.

Detectie afstand, zelfsluiting en debiet regelbaar bij de installatie.

Activatie na 3 seconden aanwezigheid.

Mogelijkheid tot automatische voorspoeling.

Zelfsluiting na 3 seconden regelbaar tussen 3 en 12 seconden.

Hygiënische periodieke spoeling, elke 24 h na het laatste gebruik: voorkomt leegstand van de hevel.

Debiet 0,3 l/sec bij 3 bar, aanpasbaar.

Verzonken rozet.

Inkortbare draadstang.

Compatibel met regenwater.

Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.